**Module elastisch voegwerk**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opleiding voeger: module elastisch voegwerk** | | | | | |
| **Hoofddoel:**  **Veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk zoals:** | | | | | |
| **Subdoel:**  **Ergonomisch werken** | **OK**  **(2)** | **NOK**  **(0)** | **R** | | **Gewicht** |
| **Ok(1)** | **Nok(0)** |
| **Hef- en til technieken:** | | | | | |
| Bepaalt en selecteert de juiste hulpmiddelen in functie van de werkzaamheden |  |  |  |  | X 1 |
| Gebruikt de hulpmiddelen op correcte wijze |  |  |  |  | X 1 |
| Plaatst de voeten vlak en voldoende gespreid voor het optillen van zware lasten |  |  |  |  | X 2 |
| Gaat voldoende door de knieën |  |  |  |  | X 2 |
| Houdt de rug tijdens het tillen zo recht mogelijk |  |  |  |  | X 2 |
| **Werkhouding:** | | | | | |
| Bepaalt op voorhand de meest natuurlijke houding voor het uitvoeren van de werkzaamheden |  |  |  |  | X 2 |
| Bepaalt of er hulpmiddelen noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren (ladders, kniebescherming…) |  |  |  |  | X 2 |
| Verplaatst zich indien nodig voor het uitvoeren van het werk en neemt geen risicovolle werkhoudingen aan (reiken op een ladder, buiten de steiger hangen…) |  |  |  |  | X 2 |
| Totaal: | /28 | | | | |
|  |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opleiding voeger: module elastisch voegwerk** | | | | | |
| **Hoofddoel:**  **Veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk zoals:** | | | | | |
| **Subdoel:**  **Economisch werken** | **OK**  **(2)** | **NOK**  **(0)** | **R** | | **Gewicht** |
| **Ok(1)** | **Nok(0)** |
| **Op tijd:** | | | | | |
| Volgt een opgestelde planning |  |  |  |  | X 2 |
| Voert een opdracht voor basismetselen binnen een opgegeven tijd correct uit |  |  |  |  | X 2 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Op materiaal:** | | | | | |
| Verwerkt eerst aangebroken producten |  |  |  |  | X 2 |
| Maakt beperkte materiaalhoeveelheden aan in functie van de werktijd |  |  |  |  | X 2 |
| Draagt zorg voor de opslag en bewaarprocedure van materialen |  |  |  |  | X 2 |
| Totaal: | /20 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opleiding voeger: module elastisch voegwerk** | | | | | |
| **Hoofddoel:**  **Veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk zoals:** | | | | | |
| **Subdoel:**  **Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken** | **OK**  **(2)** | **NOK**  **(0)** | **R** | | **Gewicht** |
| **Ok(1)** | **Nok(0)** |
| **Algemene werkkledij** |  |  |  |  | X 2 |
| Draagt veiligheidsschoenen |  |  |  |  | X 2 |
| Draagt een werkpak |  |  |  |  | X 3 |
| Draagt een helm |  |  |  |  | X 2 |
| **Bijkomende PBM’s in functie van de activiteit (veiligheidsbril, gehoorbescherming…)** |  |  |  |  |  |
| Checkt de veiligheidsinstructiekaart |  |  |  |  |  |
| Selecteert de juiste PBM |  |  |  |  |  |
| Gebruikt de PBM op de juiste manier |  |  |  |  |  |
| Totaal: | /18 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opleiding voeger: module elastisch voegwerk** | | | | | |
| **Hoofddoel:**  **Veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk zoals:** | | | | | |
| **Subdoel:**  **Collectieve beschermingsmiddelen gebruiken** | **OK**  **(2)** | **NOK**  **(0)** | **R** | | **Gewicht** |
| **Ok(1)** | **Nok(0)** |
| **Eigen werkzone** | | | | | |
| Bepaalt zijn eigen werkzone |  |  |  |  |  |
| Bakent zijn eigen werkzone af |  |  |  |  |  |
| **Veiligheidsdoorgangen** | | | | | |
| Zet geen materiaal in veiligheidszones |  |  |  |  |  |
| Houdt doorgangen (deuropeningen) vrij |  |  |  |  |  |
| Respecteert veiligheidspictogrammen |  |  |  |  |  |
| Totaal: | /22 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opleiding voeger: module elastisch voegwerk** | | | | | |
| **Hoofddoel:**  **Veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk zoals:** | | | | | |
| **Subdoel:**  **Producten met gevaarlijke eigenschappen correct gebruiken** | **OK**  **(2)** | **NOK**  **(0)** | **R** | | **Gewicht** |
| **Ok(1)** | **Nok(0)** |
| Leest de handleiding/etiket; |  |  |  |  | X 2 |
| Leest de H en P zinnen per product. |  |  |  |  | X 2 |
| Voert de verwerking van producten uit volgens de voorschriften |  |  |  |  | X 1 |
| Totaal: | /14 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opleiding voeger: module elastisch voegwerk** | | | | | |
| **Hoofddoel:**  **Veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk zoals:** | | | | | |
| **Subdoel:**  **Veiligheidsvoorschriften en -instructies inzake arbeidsmiddelen toepassen** | **OK**  **(2)** | **NOK**  **(0)** | **R** | | **Gewicht** |
| **Ok(1)** | **Nok(0)** |
| **Werkplaatsreglement** | | | | | |
| Past de gedragsregels toe |  |  |  |  |  |
| Volgt de afgesproken procedures |  |  |  |  |  |
| Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne op de werkplek toe |  |  |  |  | X 2 |
| **Instructies (VIK)** | | | | | |
| Gebruikt de veiligheidsinstructiekaarten voor aanvang van de werkzaamheden |  |  |  |  | X 2 |
| Volgt de te nemen acties van de VIK correct op |  |  |  |  | X 1 |
| Anticipeert op mogelijke gevaarlijke situaties (preventief) |  |  |  |  | X 2 |
| Totaal: | /26 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opleiding voeger: module elastisch voegwerk** | | | | | |
| **Hoofddoel:**  **Veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk zoals:** | | | | | |
| **Subdoel:**  **Afval- en restproducten sorteren** | **OK**  **(2)** | **NOK**  **(0)** | **R** | | **Gewicht** |
| **Ok(1)** | **Nok(0)** |
| **Sorteren:** | | | | | |
| Sorteert afval zoals pmd, papier, karton, restafval... correct |  |  |  |  | X 1 |
| Sorteert restproducten zoals cement, kleurstof, detergent, reinigingsproducten… correct |  |  |  |  | X 1 |
| Vraagt om informatie in geval van twijfel |  |  |  |  | X 1 |
| **Opslaan:** | | | | | |
| Respecteert de milieuvoorschriften |  |  |  |  | X 1 |
| Slaat restproducten zoals cement, kleurstof, detergent, reinigingsproducten… correct op |  |  |  |  | X 1 |
| Slaat afval zoals pmd, papier, karton, restafval... correct op |  |  |  |  | X 1 |
| Totaal: | /12 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opleiding voeger: module elastisch voegwerk** | | | | | |
| **Hoofddoel:**  **Veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk zoals:** | | | | | |
| **Subdoel:**  **Gereedschap en machines gebruiken** | **OK**  **(2)** | **NOK**  **(0)** | **R** | | **Gewicht** |
| **Ok(1)** | **Nok(0)** |
| **Gereedschappen** | | | | | |
| Controleert de gereedschappen voor gebruik |  |  |  |  | X 1 |
| Heeft oog voor de veiligheid (gebruik PBM’s, CBM’s, veiligheidsvoorschriften…) |  |  |  |  | X 1 |
| Wendt de gereedschappen correct en vakkundig aan |  |  |  |  | X 1 |
| **Machines:** | | | | | |
| Controleert de machines voor gebruik |  |  |  |  | X 1 |
| Heeft oog voor de veiligheid (gebruik PBM’s, CBM’s, veiligheidsvoorschriften…) |  |  |  |  | X 1 |
| Wendt de machines correct en vakkundig aan |  |  |  |  | X 1 |
| Totaal: | /12 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opleiding voeger: module elastisch voegwerk** | | | | | |
| **Hoofddoel:**  **Veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk zoals:** | | | | | |
| **Subdoel:**  **Gereedschap en machines reinigen** | **OK**  **(2)** | **NOK**  **(0)** | **R** | | **Gewicht** |
| **Ok(1)** | **Nok(0)** |
| **Gereedschappen:** | | | | | |
| Reinigt persoonlijke handgereedschappen zorgvuldig (zoals, truweel, voegijzers, pleisterspaan, …); |  |  |  |  | X 2 |
| Reinigt gemeenschappelijke gereedschappen zorgvuldig (zoals kruiwagens, mortelkuipen, mortelemmers, …); |  |  |  |  | X 2 |
| Slaat persoonlijke gereedschappen na de werkzaamheden correct op |  |  |  |  | X 1 |
| Slaat gemeenschappelijke gereedschappen na de werkzaamheden correct op |  |  |  |  | X 1 |
| **Machines:** | | | | | |
| Reinigt gemeenschappelijke machines na gebruik correct (zoals de betonmolen, boormachine met mixer, boorhamer …); |  |  |  |  | X 1 |
| Slaat de bouwmachines volgens de voorgeschreven regels op |  |  |  |  | X 1 |
| Totaal: | /16 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opleiding voeger: module elastisch voegwerk** | | | | | |
| **Hoofddoel:**  **Noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen** | | | | | |
| **Subdoel:**  **Met zin voor precisie werken** | **OK**  **(2)** | **NOK**  **(0)** | **R** | | **Gewicht** |
| **Ok(1)** | **Nok(0)** |
| Heeft oog voor een ordelijke werkomgeving |  |  |  |  | X 1 |
| Heeft de wil om kwaliteitsvol werk te leveren |  |  |  |  | X 1 |
| Werkt nauwkeurig tijdens het uitvoeren van het werk (opmetingen, berekeningen, materiaal klaarmaken, afwerking…) |  |  |  |  | X 1 |
| Totaal: | /6 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opleiding voeger: module elastisch voegwerk** | | | | | |
| **Hoofddoel:**  **Noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen** | | | | | |
| **Subdoel:**  **Zin voor samenwerking tonen** | **OK**  **(2)** | **NOK**  **(0)** | **R** | | **Gewicht** |
| **Ok(1)** | **Nok(0)** |
| Neemt raad aan van collega’s en medeleerlingen |  |  |  |  | X 1 |
| Helpt iemand spontaan |  |  |  |  | X 1 |
| Werkt gericht en positief samen |  |  |  |  | X 1 |
| Totaal: | /6 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opleiding voeger: module elastisch voegwerk** | | | | | |
| **Hoofddoel:**  **Noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen** | | | | | |
| **Subdoel:**  **Doorzettingsvermogen tonen** | **OK**  **(2)** | **NOK**  **(0)** | **R** | | **Gewicht** |
| **Ok(1)** | **Nok(0)** |
| Neemt een leergierige houding aan |  |  |  |  | X 1 |
| Zoekt mee naar oplossingen bij problemen |  |  |  |  | X 1 |
| Geeft de moed niet op ook bij minder goede resultaten; |  |  |  |  | X 1 |
| Totaal: | /6 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opleiding voeger: module elastisch voegwerk** | | | | | |
| **Hoofddoel:**  **Functionele vaardigheden voor de uitvoering van het beroep toepassen** | | | | | |
| **Subdoel:**  **Dimensies (lengte, breedte, dikte , oppervlakte, inhoud,… ) meten en berekenen** | **OK**  **(2)** | **NOK**  **(0)** | **R** | | **Gewicht** |
| **Ok(1)** | **Nok(0)** |
| **Meten:** | | | | | |
| Meet de lengtematen op |  |  |  |  | X 1 |
| Meet de breedte maten op |  |  |  |  | X 1 |
| Meet de hoogte maten op |  |  |  |  | X 1 |
| **Berekenen:** | | | | | |
| Berekent de totale oppervlakte |  |  |  |  | X 1 |
| Berekent de hoeveelheid noodzakelijk materiaal |  |  |  |  | X 1 |
| Bepaalt de hoeveelheid grondstoffen in functie van de mengverhouding |  |  |  |  | X 1 |
| Totaal: | /12 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opleiding voeger: module elastisch voegwerk** | | | | | |
| **Hoofddoel:**  **Functionele vaardigheden voor de uitvoering van het beroep toepassen** | | | | | |
| **Subdoel:**  **Meetinstrumenten gebruiken** | **OK**  **(2)** | **NOK**  **(0)** | **R** | | **Gewicht** |
| **Ok(1)** | **Nok(0)** |
| **Meetgereedschappen:** | | | | | |
| Selecteert de juiste meetgereedschappen |  |  |  |  | X 1 |
| Gebruikt de meetgereedschappen op correcte wijze |  |  |  |  | X 1 |
| Reinigt en bergt de meetgereedschappen op correcte wijze op. |  |  |  |  |  |
| **Controlegereedschappen:** | | | | | |
| Plaatst de waterpas op correcte wijze in functie van een horizontale controle |  |  |  |  |  |
| Plaatst de waterpas op correcte wijze in functie van een verticatale controle |  |  |  |  |  |
| Leest de resultaten op correcte wijze af. |  |  |  |  |  |
| Totaal: | /4 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opleiding voeger: module elastisch voegwerk** | | | | | |
| **Hoofddoel:**  **Functionele vaardigheden voor de uitvoering van het beroep toepassen** | | | | | |
| **Subdoel:**  **Technische tekeningen gebruiken** | **OK**  **(2)** | **NOK**  **(0)** | **R** | | **Gewicht** |
| **Ok(1)** | **Nok(0)** |
| **Tekeningen lezen:** | | | | | |
| Herkent materialen via de tekening (soorten stenen) |  |  |  |  | X 1 |
| Herkent steenformaten (halve steen, drieklezoor, klezoor) |  |  |  |  |  |
| Kan eenvoudige metselverbanden afleiden van de tekening |  |  |  |  | X 1 |
| Kan eenvoudige afmetingen terugvinden via de tekening. |  |  |  |  |  |
| Totaal: | /4 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opleiding voeger: module elastisch voegwerk** | | | | | |
| **Hoofddoel:**  **Eigen werkzaamheden organiseren** | | | | | |
| **Subdoel:**  **Eigen werkzaamheden voorbereiden** | **OK**  **(2)** | **NOK**  **(0)** | **R** | | **Gewicht** |
| **Ok(1)** | **Nok(0)** |
| **Materiaal hoeveelheden bepalen** | | | | | |
| Kan het aantal stenen bepalen |  |  |  |  | X 1 |
| Kan de hoeveelheid noodzakelijke mortel inschatten |  |  |  |  | X 2 |
| **Noodzakelijke gereedschappen bepalen** | | | | | |
| Kan de noodzakelijke handgereedschappen selecteren in functie van de opdracht (truweel, voegijzer…) |  |  |  |  |  |
| Kan de noodzakelijke controlegereedschappen bepalen (waterpas, regel…) |  |  |  |  |  |
| Kan de noodzakelijke hulpmiddelen bepalen (mortelkuip, kruiwagen…) |  |  |  |  |  |
| **Noodzakelijke machines bepalen** | | | | | |
| Kan de noodzakelijke machine kiezen in functie van mortel maken |  |  |  |  |  |
| Kan de noodzakelijke machine kiezen voor het op maat maken van de stenen |  |  |  |  |  |
| **Eenvoudig stappenplan** | | | | | |
| Kan een stappenplan volgen |  |  |  |  |  |
| Kan in grote lijn de volgorde van de stappen weergeven |  |  |  |  |  |
| Houdt rekening met de opmerkingen/aandachtspunten in een stappenplan |  |  |  |  |  |
| Kan een eenvoudig stappenplan opstellen |  |  |  |  |  |
| Totaal: | /20 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opleiding voeger: module elastisch voegwerk** | | | | | |
| **Hoofddoel:**  **Eigen werkzaamheden organiseren** | | | | | |
| **Subdoel:**  **Muren metselen in gevelstenen en snelbouwstenen** | **OK**  **(2)** | **NOK**  **(0)** | **R** | | **Gewicht** |
| **Ok(1)** | **Nok(0)** |
| Zie praktijkopdrachten | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opleiding voeger: module elastisch voegwerk** | | | | | |
| **Hoofddoel:**  **Eigen werkzaamheden organiseren** | | | | | |
| **Subdoel:**  **Eigen werkzaamheden evalueren** | **OK**  **(2)** | **NOK**  **(0)** | **R** | | **Gewicht** |
| **Ok(1)** | **Nok(0)** |
| **Tussentijdse controle:** | | | | | |
| Controleert of de producten en materialen gebruiksklaar zijn |  |  |  |  | X 1 |
| Beoordeelt of de gereedschappen gebruiksklaar zijn |  |  |  |  | X 2 |
| Voert een tussentijdse controle uit van zijn werk |  |  |  |  |  |
| **Eindcontroles:** | | | | | |
| Controleert zijn werk op afmetingen |  |  |  |  |  |
| Controleert zijn werkt op kwaliteit (gestelde eisen) |  |  |  |  |  |
| Totaal: | /16 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opleiding voeger: module elastisch voegwerk** | | | | | |
| **Hoofddoel:**  **Eigen werkzaamheden organiseren** | | | | | |
| **Subdoel:**  **Eigen werkzaamheden bijsturen** | **OK**  **(2)** | **NOK**  **(0)** | **R** | | **Gewicht** |
| **Ok(1)** | **Nok(0)** |
| **Bijsturingen in functie van de tussentijdscontroles** | | | | | |
| Bij problemen hulp vragen |  |  |  |  | X 1 |
| Fouten toegeven |  |  |  |  | X 2 |
| Gemaakte fouten corrigeren |  |  |  |  | X 2 |
| **Bijsturingen in functie van de eindcontrole** | | | | | |
| Uit gemaakte fouten verbeterpunten aanduiden naar de toekomst |  |  |  |  | X 2 |
| Totaal: | /18 | | | | |

**Praktisch gedeelte: per oefening indelen**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opleiding voeger: module elastisch voegwerk** | | | | | |
| **Hoofddoel:**  **Voegwerken voorbereiden** | | | | | |
| **Subdoel:**  **Werkzone afschermen** | **OK**  **(2)** | **NOK**  **(0)** | **R** | | **Gewicht** |
| **Ok(1)** | **Nok(0)** |
| Plakt af tot waar gekit moet worden |  |  |  |  | X 1 |
| Beschermt de delen die niet gekit moeten worden |  |  |  |  |  |
| Beschermt de omgeving tegen restproducten |  |  |  |  |  |
| Plaatst signalisatie om geleverd kitwerk te beschermen. |  |  |  |  |  |
| Totaal: | /8 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opleiding voeger: module elastisch voegwerk** | | | | | |
| **Hoofddoel:**  **Voegwerken voorbereiden** | | | | | |
| **Subdoel:**  **Oude voegvulling verwijderen** | **OK**  **(2)** | **NOK**  **(0)** | **R** | | **Gewicht** |
| **Ok(1)** | **Nok(0)** |
| Maakt alles stofvrij en ontvet alles. |  |  |  |  | X 1 |
| Past de juiste techniek toe voor het verwijderen van het oude elastisch voegwerk |  |  |  |  | X 2 |
| Verwijdert zoveel mogelijk oud elastisch voegwerk |  |  |  |  | X 2 |
| Totaal: | /10 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opleiding voeger: module elastisch voegwerk** | | | | | |
| **Hoofddoel:**  **Voegwerken voorbereiden** | | | | | |
| **Subdoel:**  **Voegen uitkrabben** | **OK**  **(2)** | **NOK**  **(0)** | **R** | | **Gewicht** |
| **Ok(1)** | **Nok(0)** |
| Selecteert de noodzakelijke gereedschappen; |  |  |  |  | X 1 |
| Past de juiste techniek toe voor het uitkrabben van de voegen; |  |  |  |  | X 2 |
| Waar nodig vroegere oude specie verwijderen. |  |  |  |  | X 2 |
| Totaal: | /14 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opleiding voeger: module elastisch voegwerk** | | | | | |
| **Hoofddoel:**  **Voegwerken voorbereiden** | | | | | |
| **Subdoel:**  **voegen reinigen** | **OK**  **(2)** | **NOK**  **(0)** | **R** | | **Gewicht** |
| **Ok(1)** | **Nok(0)** |
| de mate van verontreiniging beoordelen |  |  |  |  | X 1 |
| de op te voegen delen zo stofvrij mogelijk maken met handveger |  |  |  |  | X 2 |
| verwijdert het vuil op de grond op voordat hij verder gaat |  |  |  |  | X 1 |
| Totaal: | /8 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opleiding voeger: module elastisch voegwerk** | | | | | |
| **Hoofddoel:**  **Voegwerken voorbereiden** | | | | | |
| **Subdoel:**  **Muuruitslag evalueren** | **OK**  **(2)** | **NOK**  **(0)** | **R** | | **Gewicht** |
| **Ok(1)** | **Nok(0)** |
| De oorzaken van muuruitslag verwoorden |  |  |  |  | X 1 |
| Goede voorstellen doen om te behandelen |  |  |  |  | X 2 |
| Een behandeling tegen muuruitslag op correcte wijze uitvoeren |  |  |  |  | X 2 |
| Totaal: | /10 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opleiding voeger: module elastisch voegwerk** | | | | | |
| **Hoofddoel:**  **Voegwerken voorbereiden** | | | | | |
| **Subdoel:**  **Herstellingen in metselwerk uitvoeren** | **OK**  **(2)** | **NOK**  **(0)** | **R** | | **Gewicht** |
| **Ok(1)** | **Nok(0)** |
| herstellingsmogelijkheden voor metselwerk voorstellen en melden. |  |  |  |  | X 1 |
| de juiste materialen kiezen (reparatiemortel) in functie van de situatie |  |  |  |  | X 2 |
| reparatiewerken aan scheuren op correcte wijze uitvoeren |  |  |  |  | X 2 |
| de oorzaak van de scheuren opsporen (vocht, het werken van de gevel, …) |  |  |  |  | X 2 |
| Het bestaande voegsel perfect kunnen benaderen op kleur |  |  |  |  | X 2 |
| Totaal: | /18 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opleiding voeger: module elastisch voegwerk** | | | | | |
| **Hoofddoel:**  **Elastische voegwerken uitvoeren** | | | | | |
| **Subdoel:**  **Diepe voegen voorvullen** | **OK**  **(2)** | **NOK**  **(0)** | **R** | | **Gewicht** |
| **Ok(1)** | **Nok(0)** |
| Producten selecteren om voegen voor te vullen |  |  |  |  | X 2 |
| Gereedschappen selecteren om voegen voor te vullen |  |  |  |  | X 2 |
| Past de juiste techniek toe om voegen voor te vullen |  |  |  |  | X 3 |
| Totaal: | /14 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opleiding voeger: module elastisch voegwerk** | | | | | |
| **Hoofddoel:**  **Elastische voegwerken uitvoeren** | | | | | |
| **Subdoel:**  **Producten aanmaken** | **OK**  **(2)** | **NOK**  **(0)** | **R** | | **Gewicht** |
| **Ok(1)** | **Nok(0)** |
| Maakt producten aan volgens de richtlijnen van de fabrikant |  |  |  |  | X 2 |
| Waakt over de elastisciteit |  |  |  |  | X 2 |
| Waakt over de verwerkbaarheid |  |  |  |  | X 2 |
| Totaal: | /12 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opleiding voeger: module elastisch voegwerk** | | | | | |
| **Hoofddoel:**  **Elastische voegwerken uitvoeren** | | | | | |
| **Subdoel:**  **Kleuren combineren** | **OK**  **(2)** | **NOK**  **(0)** | **R** | | **Gewicht** |
| **Ok(1)** | **Nok(0)** |
| Een aanwezige of te herstellen voegkleur kunnen benaderen |  |  |  |  | X 2 |
| Een bijpassende kleur combineren |  |  |  |  | X 1 |
| Totaal: | /6 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opleiding voeger: module elastisch voegwerk** | | | | | |
| **Hoofddoel:**  **Elastische voegwerken uitvoeren** | | | | | |
| **Subdoel:**  **Voegwerken uitvoeren** | **OK**  **(2)** | **NOK**  **(0)** | **R** | | **Gewicht** |
| **Ok(1)** | **Nok(0)** |
| Goed gebruik van het opspuitpistool |  |  |  |  | X 3 |
| Goed gebruik van de siliconenpomp |  |  |  |  | X 3 |
| Naadloze overgangen kunnen spuiten |  |  |  |  | X 2 |
| Goed snijden van de spuitmond in functie van de oefening |  |  |  |  | X 2 |
| Proper houden van de spuitmond |  |  |  |  | X 2 |
| Totaal: | /24 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opleiding voeger: module elastisch voegwerk** | | | | | |
| **Hoofddoel:**  **Elastische voegwerken uitvoeren** | | | | | |
| **Subdoel:**  **Constructie-elementen opspuiten** | **OK**  **(2)** | **NOK**  **(0)** | **R** | | **Gewicht** |
| **Ok(1)** | **Nok(0)** |
| Vlakke naden kunnen opspuiten |  |  |  |  | X 3 |
| Hoeknaden kunnen opspuiten |  |  |  |  | X 3 |
| Naden tussen verschillende materialen of bouwstoffen kunnen opspuiten (vb. Steen-hout) |  |  |  |  | X 2 |
| Totaal: | /16 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opleiding voeger: module elastisch voegwerk** | | | | | |
| **Hoofddoel:**  **Elastische voegwerken uitvoeren** | | | | | |
| **Subdoel:**  **Gevelelementen aansluiten** | **OK**  **(2)** | **NOK**  **(0)** | **R** | | **Gewicht** |
| **Ok(1)** | **Nok(0)** |
| Vlakke naden kunnen opspuiten |  |  |  |  | X 3 |
| Hoeknaden kunnen opspuiten |  |  |  |  | X 3 |
| Naden tussen verschillende materialen of bouwstoffen kunnen opspuiten (vb. Steen, hout, beton, architectonisch beton) |  |  |  |  | X 2 |
| Totaal: | /16 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opleiding voeger: module elastisch voegwerk** | | | | | |
| **Hoofddoel:**  **Elastische voegwerken uitvoeren** | | | | | |
| **Subdoel:**  **Voegwerken herstellen en afwerken** | **OK**  **(2)** | **NOK**  **(0)** | **R** | | **Gewicht** |
| **Ok(1)** | **Nok(0)** |
| Herstellen: |  |  |  |  |  |
| Beschadigde stukken verwijderen. |  |  |  |  | X 2 |
| Voegen stofvrij maken. |  |  |  |  | X 3 |
| Voegen ontvetten. |  |  |  |  | X 3 |
| Afwerken: |  |  |  |  |  |
| Kan de nieuwe voeg aanbrengen. |  |  |  |  |  |
| Kan de nieuwe voeg op de juiste manier afwerken. |  |  |  |  |  |
| Kan de juiste producten gebruiken om de voeg af te werken. |  |  |  |  |  |
| Totaal: | /22 | | | | |