**Praktisch gedeelte : per oefening indelen**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opleiding voeger: module elastisch voegen** | | | | | |
| **Hoofddoel:**  **Voegwerken voorbereiden** | | | | | |
|  |  |  | **Ok(1)** | **Nok(0)** |  |
| contactbescherming op correcte wijze aanbrengen. (niet kunnen aanraken van verse elastische voeg) |  |  |  |  | X 2 |
| Signalisatie op correcte wijze plaatsen. |  |  |  |  | X 2 |
| Kan werkzone afbakenen. |  |  |  |  |  |
| Totaal: | /8 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opleiding voeger: module elastisch voegen** | | | | | |
| **Hoofddoel:**  **Voegwerken voorbereiden** | | | | | |
| **Subdoel:**  **Oude voegvulling verwijderen** | **OK**  **(2)** | **NOK**  **(0)** | **R** | | **Gewicht** |
| **Ok(1)** | **Nok(0)** |
| Maakt alles stofvrij en ontvet alles. |  |  |  |  | X 1 |
| Past de juiste techniek toe voor het verwijderen van het oude elastisch voegwerk |  |  |  |  | X 2 |
| Verwijdert zoveel mogelijk oud elastisch voegwerk |  |  |  |  | X 2 |
| Totaal: | /10 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opleiding voeger: module elastisch voegwerk** | | | | | |
| **Hoofddoel:**  **Voegwerken voorbereiden** | | | | | |
| **Subdoel:**  **Voegen uitkrabben** | **OK**  **(2)** | **NOK**  **(0)** | **R** | | **Gewicht** |
| **Ok(1)** | **Nok(0)** |
| Selecteert de noodzakelijke gereedschappen; |  |  |  |  | X 1 |
| Past de juiste techniek toe voor het uitkrabben van de voegen; |  |  |  |  | X 2 |
| Waar nodig vroegere oude specie verwijderen. |  |  |  |  | X 2 |
| Totaal: | /14 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opleiding voeger: module elastisch voegwerk** | | | | | |
| **Hoofddoel:**  **Voegwerken voorbereiden** | | | | | |
| **Subdoel:**  **voegen reinigen** | **OK**  **(2)** | **NOK**  **(0)** | **R** | | **Gewicht** |
| **Ok(1)** | **Nok(0)** |
| de mate van verontreiniging beoordelen |  |  |  |  | X 1 |
| de op te voegen delen zo stofvrij mogelijk maken met handveger |  |  |  |  | X 2 |
| verwijdert het vuil op de grond op voordat hij verder gaat |  |  |  |  | X 1 |
| Totaal: | /8 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opleiding voeger: module elastisch voegwerk** | | | | | |
| **Hoofddoel:**  **Voegwerken voorbereiden** | | | | | |
| **Subdoel:**  **Muuruitslag evalueren** | **OK**  **(2)** | **NOK**  **(0)** | **R** | | **Gewicht** |
| **Ok(1)** | **Nok(0)** |
| De oorzaken van muuruitslag verwoorden |  |  |  |  | X 1 |
| Goede voorstellen doen om te behandelen |  |  |  |  | X 2 |
| Een behandeling tegen muuruitslag op correcte wijze uitvoeren |  |  |  |  | X 2 |
| Totaal: | /10 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opleiding voeger: module elastisch voegen** | | | | | |
| **Hoofddoel:**  **Voegwerken voorbereiden** | | | | | |
| **Subdoel:**  **Herstellingen in metselwerk uitvoeren** | **OK**  **(2)** | **NOK**  **(0)** | **R** | | **Gewicht** |
| **Ok(1)** | **Nok(0)** |
| herstellingsmogelijkheden voor metselwerk voorstellen en melden. |  |  |  |  | X 1 |
| de juiste materialen kiezen (reparatiemortel) in functie van de situatie |  |  |  |  | X 2 |
| reparatiewerken aan scheuren op correcte wijze uitvoeren |  |  |  |  | X 2 |
| de oorzaak van de scheuren opsporen (vocht, het werken van de gevel, …) |  |  |  |  | X 2 |
| Het bestaande voegsel perfect kunnen benaderen op kleur |  |  |  |  | X 2 |
| Totaal: | /18 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opleiding voeger: module elastisch voegen** | | | | | |
| **Hoofddoel:**  **Elastische voegwerken uitvoeren** | | | | | |
| **Subdoel:**  **Diepe voegen voorvullen** | **OK**  **(2)** | **NOK**  **(0)** | **R** | | **Gewicht** |
| **Ok(1)** | **Nok(0)** |
| Producten selecteren om voegen voor te vullen |  |  |  |  | X 2 |
| Gereedschappen selecteren om voegen voor te vullen |  |  |  |  | X 2 |
| Past de juiste techniek toe om voegen voor te vullen |  |  |  |  | X 3 |
| Totaal: | /14 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opleiding voeger: module elastisch voegen** | | | | | |
| **Hoofddoel:**  **Elastische voegwerken uitvoeren** | | | | | |
| **Subdoel:**  **Producten aanmaken** | **OK**  **(2)** | **NOK**  **(0)** | **R** | | **Gewicht** |
| **Ok(1)** | **Nok(0)** |
| Maakt producten aan volgens de richtlijnen van de fabrikant |  |  |  |  | X 2 |
| Waakt over de elastisciteit |  |  |  |  | X 2 |
| Waakt over de verwerkbaarheid |  |  |  |  | X 2 |
| Totaal: | /12 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opleiding voeger: module elastisch voegen** | | | | | |
| **Hoofddoel:**  **Elastische voegwerken uitvoeren** | | | | | |
| **Subdoel:**  **Kleuren combineren** | **OK**  **(2)** | **NOK**  **(0)** | **R** | | **Gewicht** |
| **Ok(1)** | **Nok(0)** |
| Een aanwezige of te herstellen voegkleur kunnen benaderen |  |  |  |  | X 2 |
| Een bijpassende kleur combineren |  |  |  |  | X 1 |
| Totaal: | /6 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opleiding voeger: module elastisch voegen** | | | | | |
| **Hoofddoel:**  **Elastische voegwerken uitvoeren** | | | | | |
| **Subdoel:**  **Voegwerken uitvoeren** | **OK**  **(2)** | **NOK**  **(0)** | **R** | | **Gewicht** |
| **Ok(1)** | **Nok(0)** |
| Goed gebruik van het opspuitpistool |  |  |  |  | X 3 |
| Goed gebruik van de siliconenpomp |  |  |  |  | X 3 |
| Naadloze overgangen kunnen spuiten |  |  |  |  | X 2 |
| Goed snijden van de spuitmond in functie van de oefening |  |  |  |  | X 2 |
| Proper houden van de spuitmond |  |  |  |  | X 2 |
| Totaal: | /24 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opleiding voeger: module elastisch voegen** | | | | | |
| **Hoofddoel:**  **Elastische voegwerken uitvoeren** | | | | | |
| **Subdoel:**  **Constructie-elementen opspuiten** | **OK**  **(2)** | **NOK**  **(0)** | **R** | | **Gewicht** |
| **Ok(1)** | **Nok(0)** |
| Vlakke naden kunnen opspuiten |  |  |  |  | X 3 |
| Hoeknaden kunnen opspuiten |  |  |  |  | X 3 |
| Naden tussen verschillende materialen of bouwstoffen kunnen opspuiten (vb. Steen-hout) |  |  |  |  | X 2 |
| Totaal: | /16 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opleiding voeger: module elastisch voegen** | | | | | |
| **Hoofddoel:**  **Elastische voegwerken uitvoeren** | | | | | |
| **Subdoel:**  **Gevelelementen aansluiten** | **OK**  **(2)** | **NOK**  **(0)** | **R** | | **Gewicht** |
| **Ok(1)** | **Nok(0)** |
| Vlakke naden kunnen opspuiten |  |  |  |  | X 3 |
| Hoeknaden kunnen opspuiten |  |  |  |  | X 3 |
| Naden tussen verschillende materialen of bouwstoffen kunnen opspuiten (vb. Steen, hout, beton, architectonisch beton) |  |  |  |  | X 2 |
| Totaal: | /16 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opleiding voeger: module elastisch voegen** | | | | | |
| **Hoofddoel:**  **Elastische voegwerken uitvoeren** | | | | | |
| **Subdoel:**  **Voegwerken herstelen** | **OK**  **(2)** | **NOK**  **(0)** | **R** | | **Gewicht** |
| **Ok(1)** | **Nok(0)** |
| Beschadigde stukken verwijderen. |  |  |  |  | X 2 |
| Voegen stofvrij maken. |  |  |  |  | X 3 |
| Voegen ontvetten. |  |  |  |  | X 3 |
| Totaal: | /22 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opleiding voeger: module elastisch voegen** | | | | | |
| **Hoofddoel:**  **Elastische voegwerken uitvoeren** | | | | | |
| **Subdoel:**  **Voegwerken afwerken.** | **OK**  **(2)** | **NOK**  **(0)** | **R** | | **Gewicht** |
| **Ok(1)** | **Nok(0)** |
| Kan de nieuwe voeg aanbrengen. |  |  |  |  | X 2 |
| Kan de nieuwe voeg op de juiste manier afwerken. |  |  |  |  | X 3 |
| Kan de juiste producten gebruiken om de voeg af te werken. |  |  |  |  | X 3 |
| Totaal: | /22 | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Totaaloverzicht van de evaluaties** | | | |
| **Evaluatieoverzicht van de generieke subdoelen:** | | | |
|  | **NOK**  **<50%** | **OK**  **>50%** | **50%** |
| * **Ergonomisch werken** |  |  |  |
| * **Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken** |  |  |  |
| * **Collectieve beschermingsmiddelen gebruiken** |  |  |  |
| * **Producten met gevaarlijke eigenschappen correct gebruiken** |  |  |  |
| * **Veiligheidsvoorschriften en –instructies inzake arbeidsmiddelen toepassen** |  |  |  |
| * **Economisch werken** |  |  |  |
| * **Ladders en stelling gebruiken** |  |  |  |
| * **Afval en restproducten sorteren** |  |  |  |
| * **Gereedschap en machines gebruiken** |  |  |  |
| * **Gereedschap en machines reinigen** |  |  |  |
| * **Met zin voor precisie werken** |  |  |  |
| * **Doorzettingsvermogen tonen** |  |  |  |
| * **Opgelegde taken uitvoeren** |  |  |  |
| * **Op wisselende werkomstandigheden inspelen** |  |  |  |
| * **Dimensies (lengte, dikte, breedte, oppervlakte, inhoud,….) meten en berekenen** |  |  |  |
| * **Meetinstrumenten gebruiken** |  |  |  |
| * **Eigen werkzaamheden voorbereiden** |  |  |  |
| * **Eigen werkzaamheden uitvoeren** |  |  |  |
| * **Eigen werkzaamheden evalueren** |  |  |  |
| * **Eigen werkzaamheden bijsturen** |  |  |  |
| **Evaluatieoverzicht van de specifieke subdoelen:** | | | |
|  | **NOK**  **<50%** | **OK**  **>50%** | **50%** |
| * **Werkzone afschermen** |  |  |  |
| * **Oude voegvulling verwijderen** |  |  |  |
| * **Voegen uitkrabben** |  |  |  |
| * **Voegen reinigen** |  |  |  |
| * **Muuruitslag evalueren** |  |  |  |
| * **Herstellingen in metselwerk uitvoeren** |  |  |  |
| * **Diepe voegen voorvullen** |  |  |  |
| * **Producten aanmaken** |  |  |  |
| * **Kleuren combineren** |  |  |  |
| * **Voegwerken uitvoeren** |  |  |  |
| * **Constructie-elementen opspuiten** |  |  |  |
| * **Gevelelementen aansluiten** |  |  |  |
| * **Voegwerken herstellen en afwerken** |  |  |  |

**Elastisch voegen**

**Evaluatiebundel**

|  |  |
| --- | --- |
| **Opleiding VOEGER** | Leerling: |
| Schooljaar: | Elastisch voegen oefening: |